横州市人民医院强脉冲光治疗仪项目需求
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	1.光源：强脉冲光源，原装进口氙灯；
2.不少于9种滤波片：VASCULAR、Acne、515、560、590、615、640、695及能量自检滤波片；
3.脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种模式可选，任意子脉冲脉冲间隔、脉冲延迟可单独设定；
4.脉冲重复频率：0.5HZ、1HZ、2HZ、3HZ可灵活选择；
[bookmark: _GoBack]5.能量密度：5-40J/CM2可调。













