横州市人民医院非接触广角镜系统项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	非接触广角镜系统
	套
	1
	1.光学部分：全部采用复消色差技术，光学透镜表面采用抗反光多层镀膜；
2.透镜部分：采用非球面设计；
3.显微镜物镜连接支架：可拆卸；
▲4.观察镜角度：≧128D；
5.调焦技术：配合显微镜调焦技术；
6.镜头支架旋转角度：水平角度，0°~ 360°顺/逆时针旋转，步进≤30°；
7.镜头轴关节旋转角度：0°~ 360°顺/逆时针旋转，步进≤90°；
▲8.转换镜头方式：无需将非接触镜退出光路，只需旋转式换镜头、微调焦；
9.操作空间：细杆式支架，可以开展后极部手术；
10.消毒条件：镜架与光学部件分开高温高压消毒；
[bookmark: _GoBack]11.消毒部件：镜架及透镜系统；














