横州市人民医院眼前节照相裂隙灯显微镜项目需求

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求

	
	眼前节照相裂隙灯显微镜
	套
	1
	1.光学系统：具有APO复消色差技术；
2.具备抗反射涂层；
3.≥5档放大倍率：6x,10x,16x,25x,40x；
4.立体显微镜：伽利略式；
▲5．光源：≥3种模式；
6. 旋入式滤光片：蓝色, 绿色（无赤光）， 红色，弥散光片；
7.具备光源自动熄灭功能；
▲8.放大调整系统：双电控变倍系统；
▲9. 电动底座卡锁 ；
10.裂隙宽度：6档固定，1-12mm连续可调,带刻度读数；
11.裂隙光斑直径：≥5档；
12.裂隙旋转角度：0°至 180°连续，锁止点位位于45°/90°/135°；
13.裂隙图像转角：180°范围内任意角度；
14.具有裂隙图像偏心（水平）：能固定在0°；
15.入射角度（垂直）：	0°/5°/10°/15°/20°, 共5档；
16.目镜放大倍率：10x，超高出射点目镜；
▲17.可补偿±8D屈光不正；
18.裂隙长度：0-12mm连续可调；
19.光亮度：电动连续可调；
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