横州市人民医院下颌运动测量仪项目需求
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	下颌运动测量仪
	台
	1
	1.具备面部3D数据采集功能：支持手持、固定2种方式进行面部数据采集，快速完成数据采集；
2.机身重量≤800g；
3.尺寸精度≤50um；
4.扫描帧率≥15帧/秒；
5.机身尺寸≤215mm × 50mm × 75mm；
6.分辨率：深度相机优于1280 × 1080；
7.数据格式：数据格式支持输出不限于PLY、OBJ和STL多种格式；
8.面部数据、下颌运动轨迹、口扫、CBCT数据匹配：
8.1 面扫软件端完成数据匹配生成虚拟 4D 患者；
8.2 集成正畸模拟、规划模拟功能，模拟颜面、牙齿的变化效果；
8.3 匹配好的面扫&下颌运动轨迹&口扫&CBCT数据可支持导入至第三方CAD设计软件，用于后续的方案设计；
9.下颌运动轨迹采集、分析功能:
9.1下颌运动轨迹采集：实时记录下颌开闭口、前伸、左右侧方等功能运动；
9.2下颌运动轨迹分析：支持导入CBCT数据，实时可视化髁突及切缘的3D运动轨迹，将其投影到2D视图上，清晰了解功能运动，并生成定制的轨迹分析报告；
9.3配置虚拟颌架 ，可快速测量获取阿曼吉尔巴赫颌架调节数据信息；
10.颌位关系确定功能：
10.1有牙颌颌位关系确定：软件基于息止颌间隙来确定垂直颌位关系， 通过30次小张口运动，在轨迹线和平面（近似颌平面）的交点中距离 (VDO)找到患者重复度最高的位置建颌，可输出给颌垫设计软件进行咬合垫设计等；
10.2无牙颌颌位关系确定：软件基于息止颌位法来采集患者处于息止颌位时的上下颌位置和面部，同时通过大于30次的小张闭口运动，在轨迹线和平面（近似颌平面）的交点中距离 (VDO)找到患者重复度最高的位置建颌，可输出用于修复体设计加工等；
11.DSD 美学设计：采用数字化技术，为患者进行前牙美学设计，精准呈现美学效果预览。设计完成后可生成报告，可输出诊断蜡型模型和贴面数据；
[bookmark: _GoBack]12.DSD视频模拟：采集患者在言语、微笑等自然表情运动视频后，模拟经DSD设计后的牙齿形态、比例及其与面部动态协调关系，展示次数1000次；














